低速气动马达参数

1. 最高转速2000rpm

最大转矩80Ncm

钛机身处理

按钮换针式

1. 外部和内部冷却

双重密封机头设计

光导玻璃体