|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤峰市医院内镜诊疗中心监控系统参数要求 | | | | | |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 | 备注 |
| 1 | 半球摄像机 | 6 | 台 | ≥400万像素 POE2.8mm |  |
| 2 | 半球摄像机 | 15 | 台 | ≥400万像素 POE4mm |  |
| 3 | POE交换机 | 1 | 台 | 24口千兆 |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 5盘位 |  |
| 5 | 硬盘 | 2 | 块 | 8T |  |
| 6 | 网线 | 915 | 米 | 六类非屏蔽 |  |
| 7 | 网络水晶头 | 50 | 个 | 六类 |  |
| 8 | 吸顶式扬声器 | 6 | 只 | 音质细腻，信噪比≥70dB |  |
| 9 | 功放 | 1 | 台 | 大功率稳定输出 |  |
| 10 | 有线座式麦克风 | 1 | 支 | 说话声音无杂音、无回音、清晰自然 |  |
| 11 | 音箱线 | 150 | 米 | RVV2\*1.5 |  |
| 12 | 音频线 | 35 | 米 | RVVP2\*0.75 |  |
| 13 | 机柜 | 1 | 台 | 600\*600\*600(mm)±5% |  |
| 14 | 机柜插排 | 1 | 条 | 能与机柜配套使用 |  |
| 15 | 显示器 | 1 | 台 | ≥24英寸 |  |