本项目为对赤峰市医院将现有一键可视报警与公安系统进行联网，需增设联网主机一台，并对后续维护保养服务进行公开招标，因主机型号需与公安系统兼容，因此产品型号由公安部门进行指定。一键可视报警系统进行定期维护保养服务，服务期限至多3年，合同一年一签。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品型号** | **参数简介** | **数量** | **单位** |
| 1 | 紧急求助 | DH-VTA2201B-S | 嵌入式LINUX操作系统；支持数字降噪，强光抑制；全双工，双向可视对讲；内置全指向麦克风，拾音距离5米；内置5W优质喇叭、支持3.5mm音频插口外接有源音箱；支持回声抑制和数字降噪；2路，开关量；2路，干接点；1路；3G/4G全网通(模块选配）；6mm磨砂铝板；支持；电源需另配；工作≤10W； -30℃~+60℃、10~95%RH | 1 | 个 |
| 2 | 线缆 | DH-PFM1980I-6UN | 超六类纯铜8芯 | 1 | 箱 |

设备详细参数如下：

服务公司要求如下：

1. 一键可视报警相关安装经验 （合同复印件佐证）
2. 2020年1月至今1不少于1个报警类安装养护业绩（提供合同（合同需包括封面、维护保养范围、设备参数、签字页等））

维护保养服务范围要求如下：

1. 维保期间，委派专业技术工程师，提供每月至少一次的专业维保服务， 如设备出现故障，及时进行修理，不得影响甲方设备正常工作使用。
2. 负责设备的日常检查、故障处理，每月对设备进行保养和隐患预防，做好维保记录。
3. 乙方每月1号-8号配合公安部门现场终端测试，测试合格后找使用科室相关负责人签字。
4. 因不可抗力造成的设备故障维修不包含在本合同维保范围内，但乙方应及时通知甲方，具体事宜另行协商。
5. 乙方负责协调对接公安部门对一键可视报警系统的监管、抽查等工作。