一、维修内容：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 |
| 窗户拉手更换 | 9户部分窗户拉手更换(10个) |
| 破损瓷砖拆除包括垃圾运到楼下 | 破损瓷砖拆除包括垃圾运到楼下 |
| 块料墙面 | 300x600部分墙面瓷砖粘贴(80㎡) |
| 单元门更换 | 单元门更换(1樘) |
| 集成吊顶 | 集成吊顶(40㎡) |
| 入户门修复 | 入户门修复(9樘) |
| 卫生间推拉门 | 部分卫生间推拉门(5㎡) |
| 垃圾清运 | 垃圾清运(2车) |
| 压条拆除 | 压条拆除(1000m) |
| 窗户外墙密封胶拆除 | 窗户外墙密封胶拆除(800m) |
| 窗户内墙密封胶新做 | 窗户内墙密封胶新做(800m) |

1. 技术要求：

1、本项目包工包料；

2、窗户压条采用白色硅胶材质；

3、室内外打胶必须采用合格产品；

4、瓷砖采用300\*600粘贴平正；

5、窗户拉手必须采用正规厂家合格产品；

6、推拉门采用铝合金材质坚固耐用；

7、遵守国家、行业及医院相关的质量标准及管理要求。