# 赤峰市医院医学美容中心新址发光字及牌匾设计、制作、安装参数要求

1. 安装位置

红山区昭乌达路中段科教楼楼体

1. 参数要求
2. 制作内容、规格、安装位置

1.“赤峰市医院医学美容中心”楼体发光字，规格1.8m\*1.8m,具体尺寸需与楼体空间匹配、适宜，安装位置为楼体北侧（近住院部停车场入口侧）；

2.“赤峰市医院医学美容中心”门头牌匾，与一楼入口处顶部空间匹配、适宜，字体样式须经赤峰市医院医学美容中心审核、确定，安装位置为科教楼入口处正上方；

3.门柱牌匾，与一楼入口处两侧门柱空间匹配、适宜，字体样式须经赤峰市医院医学美容中心审核、确定，安装位置为科教楼入口处一侧门柱；

（二）材质

1.楼体发光字材质

1.1采用不锈钢壳体（厚度不低于1.5mm）;亚克力板（不低于5mm,红色）；

1.2壳体汽车烤漆工艺，耐日晒雨淋，抗腐蚀；

1.3 LED光源（进口一线品牌）；

1.4 电源线及时控装置等电料应为国内一线品牌。

2. 门头牌匾

2.1 如采用不锈钢壳体，厚度应不低于1.5mm，如采用亚克力板，应不低于5mm,颜色待定；

2.2壳体汽车烤漆工艺，耐日晒雨淋，抗腐蚀；

2.3 安装背板材质为铝塑板；

2.4 LED光源（进口一线品牌）；

2.5 电源线及时控装置等电料应为国内一线品牌。

3. 门柱牌匾

采用不锈钢或钛金，厚度适宜。

三、安装要求

（一） 质量要求：1.字体安装整齐牢固；2.发光字管线敷设有序、美观且无明显露。

（二）人员要求：安装人员需持有高空作业相关资质，并已投高空作业保险；

（三） 安全管理要求：安装时安装区域需设立隔离警戒区，并配有安全警示标识，设专职安全人员，现场值守看护，负责人流、车流安全引导。

四、交付期

合同签订后，根据赤峰市医院医学美容中心新址装修项目施工进度，接到甲方通知后10个日历日内完成设计、制作、安装及调试。

五、售后服务及要求

质保期三年，出现故障后2个小时内到场处理。