# 赤峰市医院医美中心新址发光字及门头牌匾设计、制作、安装参数要求

1. 安装位置

红山区昭乌达路中段科教楼楼体

1. 参数
2. 发光字内容

1.“赤峰市医院医美中心”楼体发光字

2.“赤峰市医院医学美容中心”门头牌匾

（二）材质

1.采用不锈钢壳体（厚度不低于1.5mm）;亚克力板（不低于5mm,红色）；

2.汽车烤漆工艺，耐日晒雨淋，抗腐蚀；

3.LED光源（进口一线品牌）；

4.电源线及时控装置等电料应为国内一线品牌。

三、施工要求

（一） 质量要求：1.字体安装整齐牢固；2.发光字管线敷设有序、美观且无明显露。

（二） 设备要求：吊车和（或）电动吊篮。

（三） 安全管理要求：施工时施工区域需设立隔离警戒区，并配有安全警示标识，设专职安全人员，现场值守看护，负责人流、车流安全引导。

四、工期

根据医美中心新址装修项目施工进度，10日内完成设计、制作、安装及调试。

五、售后服务及要求

楼体字终身质保。如出现故障，接到院方通知后2个小时内到场处理。