**赤峰市医院楼体发光字维保服务项目服务要求**

我院建筑楼较多，楼体发光字安装时间较久，故障发生率也逐年增加，物业简单维修已无法满足其正常发光。为了保障好、维护好医院的形象，需要一个具备相关资质、经验的专业公司提供维修、维保服务，确保楼体发光字的正常。

维保单位需要执行：

1.中标方接到甲方通知后，要求24小时内赶到现场进行维修。

2.中标方在维修过程中需做好安全文明相关措施，确保不影响医院的正常诊疗秩序以及患者的休息及日常生活。

3.中标方维修人员需具备电工证、高空作业证等证件，符合国家相关行业操作维修资质要求，遵守国家法律法规、遵守甲方的相关管理规定。

4.中标人应为负责本院项目的员工投保高空作业意外险，员工在工作过程中的安全责任由其负责，如用电不规范等引起安全生产事故，或发生意外伤亡事故，中标人承担全部责任和相应的经济补偿，采购人概不承担任何责任。

5.中标方签订合同后需立即巡检一次全院楼体发光字，对其老旧的电线网线进行全部更换，并按照甲方的要求定期巡检（每个月至少1次），国家法定节假日前需进行一次全面检查，包括线路、继电器、传感器、光源及字体牢固等情况进行检查；针对一些极端恶劣天气情况，包括大风、暴雨、降雪天气应提前进行巡视巡检并处理问题，保证不出现字体坠落等危险情况。

6.本项目预算已包含所有维修维保所涉及的费用(包含所需要更换的配件)，不再额外支出相关费用。

楼体发光字明细如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 位置 | 内容 |
| 1号楼（住院部） | 院名、红十字、1号住院部等中蒙文 |
| 2号楼（住院部） | 院名、红十字、2号住院部等中蒙文 |
| 3号楼（门诊楼） | 院名、红十字、血透中心、3号门诊楼等中蒙文 |
| 4号楼（临床技能中心） | 4号临床技能中心等中蒙文 |
| 5号楼（科教楼） | 院名、医美中心、5号科教楼等中蒙文 |
| 6号楼（急诊综合楼） | 院名、红十字、6号急诊楼等中蒙英文 |
| 7号楼（会议中心） | 7号会议中心等中蒙文 |
| 8号楼（核医学楼） | 8号核医学等中蒙文 |
| 9号楼（配镜中心） | 9号配镜中心等中蒙文 |
| 发热门诊 | 发热门诊、肠道门诊等 |
| 备注：包含其他后续可能增加的楼体发光字。 |