附件1：参数要求

1.≥8个LED(发光二极管)作为光源;

2.LED光源寿命≥50000小时;

3.灯头带有聚光镜、防护玻璃、调光旋钮;

4.灯杆选用优质不锈钢管材;

5.光斑大，光斑处无温升;

6.LED灯亮度高，无频闪，亮度无极可调;

7.LED灯发光效率高，显色性能好，节能环保;

8.输入功率：48VA;

9.色温≧5000±500K;

10.电源：220V±22V,50HZ±1HZ;

11.显色指数：Ra≥90。